**VII ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «АБИЛИМПИКС» В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕНОДиректор Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.К. Горшкова | Согласованоруководитель Регионального центраразвития движения «Абилимпикс»в Чувашской Республике\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.И. Григорьева |
| Согласовано:Руководитель РУМЦ СПО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.П. Кондратьева | Согласовано:Председатель Чувашской РО ВОИ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М. П. Кузьминых |

**КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ**

по компетенции

Ремонт обуви





**Чебоксары 2023**

Содержание

1. Описание компетенции. 1.1.Актуальность компетенции.

Обувные мастерские по ремонту обуви относятся к категории бытовых услуг, которые максимально стабильны в плане защищенности в условиях кризиса.

Ухудшение экономической ситуации позволяет получить дополнительную прибыль в силу минимизации затрат населения на приобретение новой обуви и роста спроса на проведение ремонтных работ.

Профессия «Обувщик по ремонту обуви» востребована на рынке труда, поэтому выпускники, показывающие хорошие результаты в теоретическом и практическом обучении, как правило, трудоустраиваются по специальности или открывают собственные ремонтные мастерские.

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. (конкретные стандарты)

Школьники

Студенты

Специалисты

ФГОС основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N1897)

ФГОС СПО262005.01 Обувщик (широкого профиля)

ЕТКС, выпуск 48 от 13 марта 1986 года N 88/5-131

1.3. Требования к квалификации.

Школьники

Должен знать:

- основы ремонта обуви;

- основы работы с химическими материалами;

- основы метода крепления деталей низа;

- правила эксплуатации
оборудования;

Студенты

Должен знать:

* технологию ремонта обуви;
* свойства и качество применяемых материалов;
* рациональные приемы разборки обуви;
* методы крепления низа;
* конструкцию и назначение

Специалисты

Должен знать:

* методы определения качества сырья и материалов, применяемых на производстве.
* технологию и нормативы операций по ремонту обуви.
* оборудование и

- способы и приемы безопасного выполнения работ;

Должен уметь:

- подготавливать обувь к ремонту;

* заделывать дефекты обуви;
* производить обтяжку каблука, подгонку ляписа каблука к пяточной части обуви, и др.;
* проводить отделку обуви.

деталей обуви;

* устройство и правила эксплуатации оборудования;
* основные требования, предъявляемые к качеству обработки изделий;
* способы и приемы безопасного выполнения работ;

Должен уметь:

* осуществлять ремонт всех видов обуви (мужской и женской модельной валяной, фетровой, резиновой, сапог);
* подготавливать обувь к ремонту: удаляет подметочную часть подошвы, срезает ее по линии пучков, утоняет края оставшейся части подошвы;
* производить разборку верха и низа обуви без разрыва и порчи деталей;
* производить удаление с каблуков металлических косяков, снятие и удаление изношенных подметок, каблуков, подошв, простилок, теленок на станке или вручную без повреждения деталей;
* подготавливать низ обуви и прикреплять новые подметки, каблуки и набойки;
* производить обтяжку каблука, подгонку ляписа каблука к пяточной части обуви, отделку обуви и др.; -прикреплять старые подошвы;
* осуществлять ремонт подкладки, пристрачивание распоротых участков деталей верха обуви, пристраивание замка молнии;
* осуществлять полную перетяжку обуви с заменой задников и низа обуви.

инструменты, применяемые при ремонте обуви.

* правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности,

производственной санитарии и гигиены.

Должен уметь:

* осуществлять ремонт всех видов обуви (мужской и женской модельной валяной, фетровой, резиновой, сапог);
* подготавливать обувь к ремонту: удаляет подметочную часть подошвы, срезает ее по линии пучков, утоняет края оставшейся части подошвы;
* производить разборку верха и низа обуви без разрыва и порчи деталей;
* производить удаление с каблуков металлических косяков, снятие и удаление изношенных подметок, каблуков, подошв, простилок, теленок на станке или вручную без повреждения деталей;
* подготавливать низ обуви и прикреплять новые подметки, каблуки и набойки;
* производить обтяжку каблука, подгонку ляписа каблука к пяточной части обуви, отделку обуви и др.; -прикреплять старые подошвы;
* осуществлять ремонт подкладки, пристраивание распоротых участков деталей верха обуви, пристраивание замка молнии;
* осуществлять полную перетяжку обуви с заменой задников и низа обуви;
* следить за соблюдением чистоты на рабочем месте, гигиены и санитарии.
* выполнять правила и нормы охраны труда и техники безопасности.

2.Конкурсное задание.

1. Краткое описание задания.

Школьники: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо заменить верхний материал вкладной стельки . Заделать дефект лицевого слоя в готовой обуви .

1. Структура и подробное описание конкурсного задания.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование и описание модуля | День | Время | Результат |
| Школьник | Модуль .Замена декоративного украшения (бант) в детской обуви | Первый день | 1 час | На лицевом слое обуви должен быть заделан дефект . |
|  | Модуль2Замена верхнего материала вкладной стельки. | Первый день | 1 час | На вкладной стельке должен быть заменен верхний материал. |

2.3.Последовательность выполнения задания.

Для школьников: Модуль 1.

Замена декративного украшения( бант) в детской обуви .

1.Изготовление трафарета для раскроя банта.

 2.Раскрой банта и бантодержателя.

3 Намазка краев детали под загибку.

4. Сушка клеевой пленки 5 минут.

5. Ручная загибка краев детали 5 мм.

6. Намазка клеем банта по середине и бантодержатель.

7. Сушка 5 мм.

 8. Формирование банта по образцу(Отгибание банта бантодержателем. Околачивание.)

 9. Оформление готового украшение стразами.

10. Проверка качества выполненной работы.

 11.Прикрепление готового банта на детский ботинок.

Модуль 2.

Замена верхнего материала вкладной стельки с одновременной обтяжкой.

1. Удаление верхнего материала на ремонтируемой вкладной стельке.
2. Зачистка поверхности вкладной стельки.
3. Раскрой верхнего материала вкладной стельки с припуском для обтяжки 10 мм.
4. Нанесение клея на лицевую часть вкладной стельки.
5. Нанесение клея на обтяжную стельку по всему контуру.
6. Сушка клеевой пленки 5минут.
7. Склеивание вкладной и обтяжной стельки.

8.Намазка клея затяжной кромки стельки.

 9. Сушка клеевой пленки 5минут.

 10. Обтяжка вкладной стельки с одновременным оклачиванием.

 11. Чистка от загрязнений.

 12. Проверка качества выполненной работы.

2.4. Критерии оценки выполнения задания.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Критерий | Школьники. | Студенты | Специалисты |
| 1. | Использование выделенного времени. | 5 | 5 | 5 |
| 2. | Соблюдение последовательности технологического процесса. | 20 | 15 | 10 |
| 3. | Соблюдение технологических требований и нормативов. | 20 | 15 | 15 |
| 4. | Качество выполненной работы. | 15 | 15 | 20 |
| 5. | Чистота и аккуратность во время выполнения работы. | 10 | 15 | 10 |
| 6. | Соответствие выполненной работы заданию. | 15 | 15 | 20 |
| 7. | Эстетический вид обуви. | 15 | 20 | 20 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 |

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов.

3.1. Школьники

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка)

Оборудование, инструменты, ПО

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования, инструментов | Ед. измер ения | Колво |
| 1 | Молоток сапожный | [https://moskva.tiu.m/Mo1otok-sapozhnyj.htm](https://moskva.tiu.ru/Molotok-sapozhnyj.html)MTJ№2 длина ручки 20 см, материал кованая сталь. | шт. | 1 |
| 2 | Нож сапожный | https: [//moskva.tiu.ru/Mo1otok-sapozhnyj](file:////moskva.tiu.ru/Mo1otok-sapozhnyj) .html | шт. | 1 |
| 3 | Щетка для удаления пыли | https://шoscow.petrovich.ru/cata1og/20060/132557/ | шт. | 1 |
| 4 | Ножницы | http: //xn--80aamwf2ahh.xn--p1ai/kist-sintetika-krug1aya--4-rinax-creative-seriya-341/ | шт. | 1 |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования, инструментов | Ед. измер ения | Колво |
| 1 | Обувь для ремонта (сапоги женские -осень, весна, чёрные) | Для конкурса необходимо: для школьника - пара обуви со сдиром лицевой поверхности на деталях верха обуви и пара обуви с каркасной вкладной стелькой с верхним кожаным материалом | пара | 2 |
| 2 | Емкость для резинового клея | http: [//bertaun.ru/cata1og/kist-kontej](file:////bertaun.ru/cata1og/kist-kontej) ner-1astik/kontej ner/konteyner-d1ya-k1eya-minor-04-3012-container | шт. | 1 |
| 3 | Клей резиновый | <http://bertaun.ru/cata1og/k1ej-rastvorite1->protravkakontej nerkist/k1eya/ rezinovyij -k1ej /k1ey-rezinovyy-novbythim-marka-a-zhb | шт. | 1 |
| 5 | Натуральный каучук для чистки готовой обуви | <http://ufa->sintez.com/catalog/polimers/index.htm?yclid=378960475 8141278418 | шт. | 1 |
| 6 | Полипропиленовая плита для нанесения клея | Полипропиленовая плита для нанесения клея, белая. Лист, размеры: длина 900 мм, ширина 450 мм, толщина 50 мм; Материал: полипропилен | шт. | 1 |
| 8 | Шлифовальная шкурка | https: [//garagetools.ru/tovar/bumaga-nazhdachnaya-](file:////garagetools.ru/tovar/bumaga-nazhdachnaya-)vodostoykaya-p2000-230-h-280- №10 М-40,Н-10 | шт. | 1 |
| 9 | Кисточка для клея | [http://bertaun.ru/.](http://bertaun.ru/) Кисть плоская форма флейцевая № 1­1.5 | шт. | 1 |
| 11 | Крем обувной (черный) | http: [//bertaun.ru/catalog/ximiya/krem/SAPHIR](file:////bertaun.ru/catalog/ximiya/krem/SAPHIR) | шт. | 1 |
| 12 | Обувная щетка для полировки обуви | [https://waxashop.ru/uhod.](https://waxashop.ru/uhod) Щетка с натуральной щетиной средней жесткостью. | шт. | 1 |
| 13 | Нитрокраска для обуви (чёрная) | <http://bertaun.ru/>стеклянная емкость 100мм. | шт. | 1 |
| 14 | Профилактическая наклейка Vibram2338 | http: [//bertaun.ru/cata1og/profi1aktika/profi1aktika-](file:////bertaun.ru/cata1og/profi1aktika/profi1aktika-)formovannaya/vibram | шт. | 2 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования, инструментов | Ед. измер ения | Колво |
| 1 | Спецодежда | [https://www.specodegda.ru/product/khalat-professional-](https://www.specodegda.ru/product/khalat-professional-muzhskoy-vasilek-sv-seryy/) | шт. | 1 |
|  |  | [muzhskoy-vasilek-sv-seryy/](https://www.specodegda.ru/product/khalat-professional-muzhskoy-vasilek-sv-seryy/) Фартуки из плотной ткани и наорукавники. |  |  |
| 2 | Защитные очки | [https://enerplus.ru/catalog/sredstva .](https://enerplus.ru/catalog/sredstva_) Пластиковые очки с плотным прилеганием. | шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования, инструментов | Ед. измер ения | Колво |
| 1. | Не предусмотрено. | Не предусмотрено. | - | - |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования | Ед. измер ения | Колво |
| 1. | Не предусмотрено. | Не предусмотрено. | - | - |
| НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) |
| Перечень оборудования и мебель |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования | Ед. измер ения | Колво |
| 1. | Стол письменный | <https://xn--80ab3aeirhcj> .xn--p1acf/catalog/ofisnaya mebel b u/stoly/pryamye/stol\_pr yamoy\_03509\_03028\_orekh/ | Шт. | 1 |
| 2. | Стул | <https://xn--80ab3aeirhcj> .xn--p1acf/catalog/ofisnaya mebel b u/stulya/stulya/stul 066 1\_16037\_chernyy/ | Шт. | 1 |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ |
| Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п. |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования | Ед. измер ения | Колво |
| 1. | Стол участника | <https://xn--80ab3aeirhcj> .xn--p1acf/catalog/ofisnaya\_mebel\_b\_u/stoly/pryamye/stol\_pr yamoy\_sppl4\_26038\_olkha/ | шт | 10 |
| 2. | Стул участника | <https://goods.ru/catalog/details/ofisnoe-kreslo-byurokrat->ch-1201nx-chernyy-100023416040/ | шт | 10 |
| 4. | Корзина для мусора | <https://www.komus.ru/>Пластиковая корзина емкость -5л | шт | 2 |
| 5. | Мешки под мусор 120­180 л. | https: [//www.ozon.ru/](file:////www.ozon.ru/) | шт | 2 |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ |
| Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. Характеристиками, либо тех. характеристики оборудования | Ед. измер ения | Колво |
| 2. | Принтер | [https://market.yandex.ru/product/12827644?hid=138608&](https://market.yandex.ru/product/12827644?hid=138608&nid=54546&clid=698) | шт | 1 |
| [nid=54546&clid=698](https://market.yandex.ru/product/12827644?hid=138608&nid=54546&clid=698) |
| 3. | Ноутбук | [https://market.yandex.ru/product/1729357426?show-uid=354362716143992749016001&nid=54544&context=](https://market.yandex.ru/product/1729357426?show-uid=354362716143992749016001&nid=54544&context=search) | шт | 1 |
| [search](https://market.yandex.ru/product/1729357426?show-uid=354362716143992749016001&nid=54544&context=search) |
| 4. | Стол для переговоров | https://xn--80ab3aeirhcj .xn--p1acf/catalog/ofisnaya mebel b u/stoly/peregovornye/sto | шт | 1 |
| l peregovornyy sgsh 07058 vishnya/ |
| 5 | Стул | https://xn--80ab3aeirhcj .xn--p1acf/catalog/ofisnaya mebel b u/stulya/stulya/stul 066 | Шт. | 1 |
| 1 16037 chernyy/ |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ |
| Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. |
| 2. | Стул | https://xn--80ab3aeirhcj .xn--p1acf/catalog/ofisnaya mebel b u/stulya/stulya/stul 066 | Шт. | 10 |
| 1 16037 chernyy/ |
| 3 | Стол для вещей | https://xn--80ab3aeirhcj .xn--p1acf/catalog/ofisnaya mebel b u/stoly/pryamye/stol pr | шт | 1 |
| yamoy sppl4 26038 olkha/ |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ |
| Количесто точек питания и их характеристики |
| № | Наименование | Тех. характеристики |  |  |
| 1. | Электричество на 1 пост участника | 220 вольт, 1 розетка | шт | 10 |
| 2. | Электричество в комнате экспертов | 220 вольт, 1 розетка | шт | 2 |
| 3. | Точка питания на 1 участника | Стол, стул, комплексный обед (салат, суп, второе блюдо, компот) | шт | 10 |
| 4. | Выход в интернет | В комнате экспертов | шт | 1 |
| 5. | Точка с водой | Кулер с холодной и с горячей водой | шт | 2 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плита для нанесения клея | Лист, размеры: длина 900 мм, ширина 450 мм, толщина 50 мм; Материал: полипропилен |  |  |
| 12. | Ацетон | [http://bertaun.ru.](http://bertaun.ru/) Пластиковая емкость 100мл. | шт. | 1 |
| 13. | Застёжка молния | <http://bertaun.ru/> 7 EGO бегунок 0.3. | шт | 1 |
| 14. | Наждачная бумага | <https://www.isolux.ru/bumaga-nazhdachnaya-> | шт. | 1 |
| 15. | Кисточка для клея | http://bertaun.ru.Плоская кисть, форма флейцевая №1­1.5. | шт. | 1 |
| 16. | Кисточка для нанесения краски | http://bertaun.ru.Плоская кисть, форма флейцевая №1­1.5. | шт. | 1 |
| 17. | Крем обувной (черный) | http: [//bertaun.ru/catalog/ximiya/krem/SAPHIR](file:////bertaun.ru/catalog/ximiya/krem/SAPHIR) | шт. | 1 |
| 18. | Обувная щетка для | [https://waxashop.ru/uhod-za-kozhej/shhetka-dlya-Щеткая](https://waxashop.ru/uhod-za-kozhej/shhetka-dlya-%D0%A0%C2%A9%D0%A0%C2%B5%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%94%D0%A0%C2%B0%D0%A1%D0%8F) | шт. | 1 |
|  | полировки обуви | с натуральной щетиной средней жесткости. |  |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования, инструментов | Ед. измер ения | Колво |
| 1 | Спецодежда | <https://www.specodegda.ru/>Фартуки и нарукавники, | шт. | 1 |
| 2 | Защитные очки | [https://enerplus.ru/.](https://enerplus.ru/) Пластиковые очки с плотным прилеганием. | шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования, инструментов | Ед. измер ения | Колво |
| 1. | Не предусмотрено. | Не предусмотрено. | - | - |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования | Ед. измер ения | Колво |
| 1. | Не предусмотрено. | Не предусмотрено. | - | - |
| НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА) |
| Перечень оборудования и мебель |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования | Ед. измер ения | Колво |
| 1. | Стол письменный | <https://xn--80ab3aeirhcj> .xn--p1acf/catalog/ofisnaya mebel b u/stoly/pryamye/stol\_pr yamoy\_03509\_03028\_orekh/ | Шт. | 1 |
| 2. | Стул | <https://xn--80ab3aeirhcj> .xn--p1acf/catalog/ofisnaya mebel b u/stulya/stulya/stul 0661\_16037\_chernyy/ | Шт. | 1 |
|  |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ |
| Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п. |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. характеристиками либо тех. характеристики оборудования | Ед. измер ения | Колво |
| 1. | Стол участника | <https://xn--80ab3aeirhcj> .xn--p1acf/catalog/ofisnaya\_mebel\_b\_u/stoly/pryamye/stol\_pr yamoy\_sppl4\_26038\_olkha/ | шт | 10 |
| 2. | Стул участника | <https://goods.ru/catalog/details/ofisnoe-kreslo-byurokrat->ch-1201nx-chernyy-100023416040/ | шт | 10 |
| 3. | Корзина для мусора | [https: //www .komus.ru/katalog/k =25415](https://www.komus.ru/katalog/k%20%3D25415) | шт | 2 |
| 4. | Мешки под мусор 120­180 л. | [https://www.ozon.ru/context/d](https://www.ozon.ru/context/detail/id/144436594/?utm_content=id_144436594%7Ccatid_1146535&utm_source=cpc_yandex_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=msk_div_home&ymclid=354360358238140826000001) | шт | 2 |
| ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ |
| Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. |
| № | Наименование | Ссылка на сайт с тех. Характеристиками, либо тех. характеристики оборудования | Ед. измер ения | Колво |
| 1. | Принтер | [https://market.yandex.ru/product/12827644?hid=138608&](https://market.yandex.ru/product/12827644?hid=138608&nid=54546&clid=698) | шт | 1 |
| [nid=54546&clid=698](https://market.yandex.ru/product/12827644?hid=138608&nid=54546&clid=698) |
| 2. | Ноутбук | [https://market.yandex.ru/product/1729357426?show-uid=354362716143992749016001&nid=54544&context=](https://market.yandex.ru/product/1729357426?show-uid=354362716143992749016001&nid=54544&context=search) | шт | 1 |
| [search](https://market.yandex.ru/product/1729357426?show-uid=354362716143992749016001&nid=54544&context=search) |
| 3. | Стол для переговоров | https://xn--80ab3aeirhcj .xn--p1acf/catalog/ofisnaya mebel b u/stoly/peregovornye/sto | шт | 1 |
| l peregovornyy sgsh 07058 vishnya/ |
| 4. | Стул | https://xn--80ab3aeirhcj .xn--p1acf/catalog/ofisnaya mebel b u/stulya/stulya/stul 066 | Шт. | 1 |
| 1 16037 chernyy/ |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ |
| Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. |
| 1. | Стул | https://xn--80ab3aeirhcj .xn--p1acf/catalog/ofisnaya mebel b u/stulya/stulya/stul 066 | Шт. | 10 |
| 1 16037 chernyy/ |
| 2. | Стол для вещей | https://xn--80ab3aeirhcj .xn--p1acf/catalog/ofisnaya mebel b u/stoly/pryamye/stol pr | шт | 1 |
| yamoy sppl4 26038 olkha/ |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ |
| Количесто точек питания и их характеристики |
| № | Наименование | Тех. характеристики |  |  |
| 1. | Электричество на 1 пост участника | 220 вольт, 1 розетка | шт | 10 |
| 2. | Электричество в комнате экспертов | 220 вольт, 1 розетка | шт | 2 |
| 3. | Точка питания на 1 участника | Стол, стул, комплексный обед (салат, суп, второе блюдо, компот) | шт | 10 |
| 4. | Выход в интернет | В комнате экспертов | шт | 1 |
| 5. | Точка с водой | Кулер с холодной и с горячей водой | шт | 2 |

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологии.

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозологий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, м.кв. | Ширина прохода между рабочими местами, м. | Специализированное оборудование, количество.\* |
| Рабочее место участника с нарушением слуха | Не требует специальных условий | 1 м | Переводчик русского жестового языка, слуховой аппарат. |
| Рабочее место участника с нарушением зрения | Не участвуют | Не участвуют | Не участвуют |
| Рабочее место участника с нарушением ОДА | Не требует специальных условий | 2 м | Не требует специальных условий |
| Рабочее место участника с соматическими заболеваниями | Не требует специальных условий | 1 м | Не требует специальных условий |
| Рабочее место участника с ментальными нарушениями | Не требует специальных условий | 2м | Не требует специальных условий |

 5. Требования охраны труда и техники безопасности

 Перед началом работы:

1. Надеть специальную одежду и застегнуть ее на все пуговицы.
2. Проверить путем внешнего осмотра исправность электрической розетки.
3. Проверить исправность емкости для клея и растворителя.
4. Осмотреть оборудование и рабочее место.

5. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщите
Эксперту и до устранения неполадок и разрешения Эксперта к работе не
приступать.

Техника безопасности во время работы:

Перед началом работы инструмент и материал разложить в установленном месте, в удобном и безопасном для пользования порядке.

1. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения его инструментами и мусором.
2. Быть внимательными, не отвлекаться и не отвлекать других.
3. Работая инструментами, не размахивать ими, чтобы не причинить травму соседу.
4. Не работать при плохом освещении, свет должен падать слева.
5. Положение тела при работе должно быть удобным, расстояние до выполняемой работы должно быть 25-30 см.
6. Банки с клеем и растворителем держать закрытыми.
7. Все движения кисточкой производить в сторону от себя . При движении к себе клей может попасть в глаза.
8. При работе с ножом он должен идти справа налево или от себя.
9. Перед работой на швейной машине проверить ее исправность, проверить качество строчки на кусочке кожи.
10. Во время работы на швейной машине стараться держать руки подальше от движущихся частей машины.

12.Включать фен сухими руками.

13.. Не вытягивать за шнур вилку из розетки.

1. При работе на станке Хардо обувь удерживать двумя руками, подавать плавно во избежание возгорания материалы. Необходим резиновый коврик и защитные очки.
2. При работе с молотком пальцы рук должны находиться вне зоны удара молотка.
3. В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность Эксперта.

Техника безопасности по окончании работы.

После окончания работы привести в порядок своё рабочее место.

1. Снять спецодежду.
2. Мусор и отходы собрать и сложить в отведенную корзину.
3. После работы инструменты и приспособления убрать в строго отведенные места.
4. Закончив работу, протереть стол влажной тряпочкой.
5. Вымыть руки теплой водой с мылом.